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一、设备基本要求
1. 设备类型：全新原厂电动平衡重式叉车，锂电池可选，严禁翻新、改装、二手设备；
2. 额定载重：3 吨；
3. 标准起升高度：≥3000mm；
4. 驱动形式：全电动，交流驱动电机，噪音低、零尾气排放，适配基地室内、露天堆场作业；
5. 电池与充电配置：配套原厂大容量动力电池，匹配智能全自动充电机，充满自停，具备过充、过温、短路保护功能；
6. 整车标配装置：一体式护顶架、安全带、防滑减震座椅、标准货叉、液压侧移（可选加分）、前后照明、倒车蜂鸣报警、多功能液晶仪表（显示电量、故障代码、运行时长）；
7. 制动系统：液压行车制动 + 电磁驻车制动，制动灵敏可靠；
8. 使用场景：适配砂石路面、青贮堆场、农资仓库，满足草料、农资、设备周转转运；
9. 续航要求：满载连续工作不低于 6 小时，满足基地单日作业需求。
二、设备参考详细技术参数
	型号
	单位
	值

	额定载荷
	Kg
	3000

	载荷中心距
	mm
	500

	最大起升高度
	mm
	3000

	自由起升高度
	mm
	145

	货叉长度（标配）
	mm
	1070

	门架倾角（前/后）
	deg
	6/12

	总长（至叉背）
	mm
	2705

	外形尺寸

	总宽
	mm
	1226

	门架不起升高度
	mm
	2055

	门架起升时全高
	mm
	4110

	安全架高度
	mm
	2125

	最小转弯半径
	mm
	2440

	前悬距
	mm
	485

	轮距（前轮）
	mm
	1000

	轮距（后轮）
	mm
	980

	最小离地间隙
	mm
	165

	轴距
	mm
	1760

	货叉间距
	mm
	252-1092

	直角堆垛通道宽度

	1000×1200（横向）
	mm
	4195

	800×1200（纵向）
	mm
	4325

	速度

	行走（空载/满载）
	Km/h
	18/17

	起升（空载/满载）
	mm/s
	400/290

	最大爬坡度（空载/满载）
	%
	25/18

	自重
	Kg
	4180

	轮胎

	轮胎（前轮）
	
	28×9-15-14PR

	轮胎（后轮）
	
	6.5-10-10PR

	电机

	电机（行走）
	Kw
	18

	电机（起升）
	Kw
	22.6

	控制器
	海天（永磁）

	蓄电池
	V/Ah
	80/205

	工作压力
	Mpa
	19.5

	货叉调节范围外侧
	mm
	252-1092

	下降速度（空载/满载）
	mm/s
	≥300/≤500

	最大牵引力（空载/满载）
	KN
	12/16



[bookmark: heading_18]三、质保硬性要求
1. 整车整机质保不少于 1 年或 1000 工作小时（先到为准）；
2. 动力电池质保不低于 2 年，质保期内容量衰减超过 20% 免费更换电池；
3. 驱动电机、液压泵、控制器等核心电气部件质保不少于1年；
4. 质保期内非人为损坏零部件、电路故障全部免费上门维修、免费更换配件，无上门费、工时费。
[bookmark: heading_19]四、供货及服务要求
1. 随车交付全套原厂资料：产品合格证、出厂检测报告、整车使用说明书、电池维护手册、充电机说明书、原厂配件清单；
2. 免费送货至马龙马鸣示范基地，完成卸货、整车调试、电池激活校准；
3. 现场对采购人操作人员开展免费培训：设备操作、电池日常养护、简单故障排查、安全规范；
4. [bookmark: heading_20]售后响应：云南省内设备故障报修后 24 小时内工程师到场维修；终身供应原厂零配件，质保期满后零配件仅收取成本价。
四、验收标准
设备到场后双方共同开箱核验品牌型号、载重、电池容量、配置配件，空载、满载连续试运行 2 小时，所有电气、液压、制动、升降功能正常，参数符合招标文件要求及国家电动叉车 GB/T 标准方可验收；验收不合格，供应商 7 日内无条件更换全新整机，并承担全部误工、运输损失。




